# Dane wejściowe TCP/IP

Polecenia TCP/IP to seria znaków ASCII zakończona pojedynczym znakiem nowego wiersza. Nierozpoznane polecenia lub dodatkowe terminatory są odrzucane i ignorowane. Polecenie SET_PROGRAM[#] zmienia gniazdo programu wskazane przez #. # jest wartością całkowitą i może być dopełniona zerami lub nie. Oznacza to, że dozwolone jest zarówno polecenie SET_PROGRAM[01], jak i SET_PROGRAM[1].

Nazwę tekstową polecenia wyzwalacza można konfigurować. Znaki są ograniczone do drukowalnych znaków ASCII. Tekst Unicode jest niedozwolony.