# Konfiguracja sterownika PLC Ethernet/IP

Aby skonfigurować Ethernet/IP:

1. Zainstalować i skonfigurować pliki i oprogramowanie specyficzne dla sterownika PLC na komputerze PC.

2. Sprawdzić, czy protokół PLC jest włączony i czy czujnik wizyjny pojawia się w oprogramowaniu używanym do konfiguracji sterownika PLC.

3. Połączyć się z czujnikiem wizyjnym.

4. Przejść do karty Komunikacja w menu Ustawienia.

5. Włączyć przełączniki Wejścia i Wyjścia.

6. Kliknąć przycisk Ethernet/IP.

7. Kliknąć Zastosuj.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Komunikacja.

Uwaga: Więcej informacji na temat konfiguracji Ethernet/IP ze sterownikiem PLC można znaleźć w filmach szkoleniowych na stronie https://www.cognex.com/in-sight-snapp-support.