# Tabela referencyjna modułu PROFINET

Moduł | ID | Bajt | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kontrola pozyskiwania | 0x101 | 0 |  |  |  | Wyzwalacz |
Status pozyskiwania | 0x201 | 0 | Online |  | Błąd pozyskiwania |  | Potwierdzenie wyzwalacza | Wyzwalacz gotowy
1 |
2..3 | Identyfikator pozyskiwania
Sterowanie kontrolą | 0x102 | 0 | Kasuj błąd |  | Wykonaj polecenie |  | potwierdzenie wyników kontroli |
Status kontroli | 0x203 | 0 |  | Polecenie nieudane | Polecenie wykonane | Wykonywanie polecenia | Wyniki prawidłowe |  | Kontrola zakończona |
1 | Błąd |  | Kontrola udana
2..3 | Identyfikator błędu
Wejście sterowania poleceniami | 0x108 | 0..1 | Identyfikator polecenia (16-bitowy)
Wyjście sterowania poleceniami | 0x108 | 0..1 | Identyfikator bieżącego programu (16-bitowy)
2..3 |
Wyniki kontroli | 0x401 (16) 0x402 (32) 0x403 (64) 0x404 (128) 0x405 (250) | 0..1 | Identyfikator kontroli
2..3 |
4..253 maks. | Wyniki kontroli

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników kontroli, zobacz Wyniki kontroli.