# Zespół wejść Ethernet/IP - instancja 13

Instancja | Bajt | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | 0 | Online |  | Błąd potwierdzenia |  | Potwierdzenie wyzwalacza | Wyzwalacz gotowy
1 | Błąd | Polecenie nieudane | Polecenie wykonane | Wykonywanie polecenia | Wyniki prawidłowe |  | Kontrola zakończona | zarezerwowany
2 |  |  | Kontrola udana |  |  |
3 |  |  |  |  |  |  |  |
4 .. 5 | Identyfikator błędu (16-bitowa liczba całkowita)
6 .. 7 |
8 .. 9 | Identyfikator bieżącego programu (16-bitowa liczba całkowita)
10 .. 11 | Identyfikator pozyskiwania (16-bitowa liczba całkowita)
12 .. 13 | Identyfikator kontroli (16-bitowa liczba całkowita)
14 .. 15 |
16 .. 499 | Wyniki kontroli 0–483

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników kontroli, zobacz Wyniki kontroli.