# Historia wydań

## In-Sight SnAPP 23.2

- Dodano aplikację Klasyfikator 4 klas:

  - Wykrywa i grupuje spójne cechy i defekty w maksymalnie czterech odrębnych kategoriach.

  - Wykorzystuje tę samą technologię Edge Learning, co Klasyfikator 2 klas.

  - Klasyfikator 4 klas oferuje spójną wydajność i rozszerzone możliwości w porównaniu do Klasyfikatora 2 klas.

- Dodano ochronę hasłem: Można ustawić nazwę użytkownika i hasło, aby chronić konfigurację urządzenia i szkolenie. Po włączeniu użytkownicy mogą opuścić widok monitorowania jedynie za pomocą hasła.

- Dodano funkcję resetowania sprzętu: Można zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych (usunięcie ochrony hasłem) za pomocą sekwencji przycisków podczas uruchamiania.

- Dodano obsługę protokołu Mitsubishi SLMP poprzez menu Protokoły przemysłowe na karcie ustawień Komunikacja.

- Dodano opcję tolerancji oznaczania: Ta opcja pozwala modyfikować tolerancję oznaczania: Dopuszczająca, Umiarkowana (domyślna) i Restrykcyjna (domyślna w wersji przed SnAPP 23.2). Nowa wartość domyślna jest zgodna z wartością domyślną In-Sight 2800.

- Dodano obsługę zmiany programu za pomocą wejść/wyjść.

- Dodano ulepszenie umożliwiające zapisywanie obrazów z nakładaną grafiką za pośrednictwem protokołu SFTP.

- Dodano ulepszenie, które pozwala wybrać zachowanie oświetlenia: Zawsze włączone lub Po wyzwoleniu.

- Wyniki kroku Dostosuj obraz są teraz zapisywane w plikach Diagnostyki terenowej. W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z jakością obrazu należy przesłać ten plik do pomocy technicznej firmy Cognex.