# Widok monitorowania

Widok monitorowania umożliwia transmisję na żywo obrazu z czujnika wizyjnego.

Kliknąć Wejdź do widoku monitorowania na stronie głównej lub w kroku Finalizuj, aby przejść do widoku monitorowania.

## Układ strony widoku monitorowania

Poniższy zrzut ekranu przedstawia widok monitorowania aplikacji Detektor anomalii. Ten ekran składa się z transmisji na żywo pośrodku i informacji o obrazach na prawym pasku bocznym. Można zobaczyć, jak czujnik wizyjny wykonuje zdjęcia na żywo i dodaje je do listy na pasku bocznym.

Układ i większość funkcji widoku monitorowania są takie same dla wszystkich aplikacji. Istnieją jednak pewne niewielkie różnice. Na przykład aplikacja Klasyfikator pokazuje klasę obrazów w widoku monitorowania, ale Wykrywacz anomalii już nie.

1 | To jest transmisja na żywo z czujnika wizyjnego z nakładaną grafiką, taką jak prostokąt ROI lub wyzwalacz znacznika.
2 | Kliknąć Opuść widok monitorowania, aby wyjść.
3 | To jest pasek boczny z listą obrazów i dodatkowymi informacjami.
4 | Na pasku bocznym wyświetlany jest znacznik czasu dla każdego obrazu.
5 | Pasek boczny pokazuje poziom ufności czujnika wizyjnego dla każdego obrazu.
6 | W tej sekcji prezentowane są następujące statystyki: Czas cyklu: czas między zdarzeniem wyzwalacza a przetworzonym wynikiem. OK/NG/ERR: liczba obrazów OK, NG i ERR. Uwaga: Aplikacja Klasyfikator 4 klas nazywa je Powodzenie, Niepowodzenie i ERR. Niepowodzenie dotyczy klas, które mają zakończyć się niepowodzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szkolenie klasyfikatora 4 klas. Błędy SFTP: liczba błędów SFTP.
7 | Kliknąć Zresetuj liczniki, aby skasować liczniki. Zerowane są wszystkie statystyki z wyjątkiem czasu cyklu.
8 | Ten wskaźnik pokazuje, czy ustawienie Wyjścia jest włączone.
9 | Ten wskaźnik pokazuje, czy ustawienie Wejścia jest włączone.
10 | Kliknąć, aby otworzyć ustawienia wejść.
11 | Ten wskaźnik pokazuje ustawienie trybu wyzwalacza czujnika wizyjnego.
12 | W tej sekcji można wybrać, w jaki sposób ma być wyświetlana transmisja na żywo z czujnika wizyjnego. Dostępne są następujące opcje: Kliknąć Widok, aby skupić się na regionie zainteresowania. W przypadku detektora anomalii kliknąć Mapa termiczna, aby podświetlić obszary, które czujnik wizyjny uważa za anomalię. W przypadku klasyfikatorów kliknąć Tekst, aby wyświetlić etykietę klasy w transmisji na żywo.

## Paski boczne różnych aplikacji w widoku monitorowania

Sprawdzić poniższe zrzuty ekranu przedstawiające różne paski boczne i zwrócić uwagę na różnice:

- Wskaźnik pewności odpowiada stylowi aplikacji.

- W przypadku korzystania z jednego z klasyfikatorów widok monitorowania pokazuje także klasę obrazów.

- Aplikacje Detektor anomalii i Klasyfikator 2 klas zliczają obrazy OK/NG/ERR. Klasyfikator 4 klas wykorzystuje statystyki Powodzenie, Niepowodzenie i ERR.

- Klasyfikator może oznaczyć obrazy jako Nie sklasyfikowano, jeśli aplikacja nie jest odpowiednio przeszkolona. Na przykład, jeśli brakuje znacznika lub ROI jest poza zakresem. Niesklasyfikowane obrazy liczą się jako błąd (ERR).

Detektor anomalii | Klasyfikator 2 klas | Klasyfikator 4 klas | Licznik