# Konfiguracja sterownika PLC PROFINET

Aby skonfigurować protokół PROFINET:

1. Zainstalować i skonfigurować pliki i oprogramowanie specyficzne dla sterownika PLC na komputerze PC.

2. Sprawdzić, czy protokół PLC jest włączony i czy czujnik wizyjny pojawia się w oprogramowaniu używanym do konfiguracji sterownika PLC.

3. Połączyć się z czujnikiem wizyjnym.

4. Przejść do karty Komunikacja w menu Ustawienia.

5. Włączyć przełączniki Wejścia i Wyjścia.

6. Kliknąć przycisk PROFINET.

7. Wypełnić pola.

8. Kliknąć Zastosuj.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia komunikacji Profinet.

Uwaga: Więcej informacji na temat konfiguracji PROFINET ze sterownikiem PLC można znaleźć w filmach szkoleniowych na stronie https://www.cognex.com/in-sight-snapp-support.