# 处理工具参数

处理参数控制工具处理图像的方式。更改这些参数不需要再训练工具；但可以通过重新处理数据库立即看到效果。

参数 | 说明
--- | ---
采样密度 | 指定采样点相对于工具特征尺寸 (Fs) 的密度。工具的处理时间大约取决于采样密度 (Sd) 值的二次方。例如，采样密度设置为 0.5，比设置为 1 [0(n2)] 快四倍。
阈值 | 所有三个工具都使用此参数。 对于蓝色定位工具，阈值确定找到的特征要与所需特征有多接近才能被视为检测到的特征。找到的特征必须超出设置。 对于红色分析工具，有两种设置。它们确定一个阈值，如高于该阈值，检测到的区域（较低的值）被标记为不良或阳性（上限设置）。 对于绿色分类工具，阈值参数确定要分类的视图的最低得分。
精度* | 蓝色定位工具包含一个独特参数精度，它可以迭代地细化特征的位置。每次迭代，都会计算出一个新的特征位置。精度参数控制何时终止此细化。 特征位置细化会一直重复，直到当前位置与新的细化位置之间的差异小于指定的精度乘以特征尺寸。例如，如果特征尺寸为 40，精度设置为 5%，则当下一次跳动少于 2 个像素（0.05 * 40 = 2 个像素）时，该工具将停止搜索特征的位置。
| 如果精度等于 400%，蓝色定位工具将在 D0 停止。 200% = D1 100% = 精确匹配
停止标准： |
迭代* | 指定红色分析工具将进行局部搜索以查找更明显异常的次数。与采样密度参数相比，处理时间仅线性取决于迭代次数。
简单区域* | 指定红色分析工具仅应提取“简单区域”，如无孔的多边形。
区域筛选工具* | 指定红色分析工具用作找到的区域标准的筛选条件。可用区域属性包括： 得分 面积 周长 严密性 x y
使用基线* | 指定红色分析工具是否应该根据在所有图像中测得的该区域的变化，对图像不同区域的得分进行加权。此参数将降低平均噪声水平的响应。当视图包含多个独特的结构化区域时，这非常有用。
| 高噪音区域
| 低噪音区域
这允许我们对两个区域使用单个阈值。

注意:迭代、简单区域、区域筛选工具和使用基线（仅在红色分析工具中提供）参数仅在启用专业模式时可用。这通过 ViDi 菜单启用。