# 采样工具参数

采样工具参数控制训练期间图像采样的方式。

注意:在训练工具之后修改这些参数，将使训练无效，因为基本图像统计数据可能从根本上改变，因此将需要重新训练工具。

参数 | 说明
--- | ---
特征尺寸 | 指定典型特征直径（以像素为单位）。特征尺寸参数以图形方式显示在图像的左下方，并且可以在图像中以图形方式调整大小以设置更准确的尺寸。 特征尺寸对处理时间 (n2) 有强烈影响，即特征尺寸 100 的处理时间比尺寸 10 快 100 倍，而特征尺寸小于 15 通常不会产生良好结果。 设置特征尺寸时，请根据处理时间 (Ptime) 考虑以下事项： 注意: 工具实际上会看到比“特征尺寸”设置大五倍的区域，但特征中心部分的细节水平相比外围部分要高得多。 对于蓝色读取工具，特征尺寸是二维的，也就是宽度 x 高度。
颜色 | 指定对图像采样时使用的颜色通道数量。设置为 1 时，彩色图像将转换为灰度图像。 将图像视为灰度图像 两个通道图像（光谱图像， gray+alpha） BGR 图像。 BGR(A) 图像 注意: 如果图像是 RGB(A)，它将转换为灰度图像。因为计算效率（内存分配、传输、文件保存、颜色转换…）在通道数量正确的情况下更高。Cognex ViDi Suite 工具使用 BGR 通道顺序。 如果您的应用依赖于彩色图像，则仅使用尽可能少的颜色通道，并仅发送已具有正确通道数的图像以避免转换。这是因为：
图像通道数 | 训练通道数量 | 说明
--- | --- | ---
1（灰度） | 1 | 灰度图像的正确设置。
1 | 2, 3, 4 | 最有可能的是，这将导致训练错误。
2 | 1 | 工具将仅使用第一个通道。
2 | 2 | 工具将使用完整像素信息。
2 | 3, 4 | 这将导致训练错误。
3 (BGR) | 1 | 这将导致 BGR 到灰度的转换。
3 | 2 | 工具将仅使用前两个通道（即 B 和 G）。
3 | 3 | 工具将使用完整像素信息。
3 | 4 | 最有可能的是，这将导致训练错误。
4 (BGRA) | 1 | 这将导致 BGRA 到灰度的转换。
4 | 2 | 工具将仅使用前两个通道（即 B 和 G）。
4 | 3 | 工具将仅使用前三个通道（即 B、G 和 R）。
4 | 4 | 工具将使用完整像素信息。
- 边框类型* | 指定如何对图像外部的像素进行采样。 提示:在图像边界处添加遮蔽会大大降低错误检测率。 黑色：用纯色填充图像的外部。
  黑色填充
复制：用上一个像素填充图像的外部。
遮蔽模式* | 指定遮蔽如何应用于采样图像。遮蔽用于限制工具处理的图像区域。遮蔽可以在训练后设置，但是，在训练之前设置遮蔽将有助于学习阶段。 透明：遮蔽将不使用。 遮蔽：使用遮蔽忽略被遮盖的区域。 重叠：将遮蔽作为额外的颜色通道添加到采样图像中。
居中* | 这个参数与红色分析工具一起使用，可在您的检测包含相对于视图中心呈圆对称的对象时使用，这样一来，生成的学习模型可以变得更简单，因为对象可以被虚拟展开。

注意:边框类型、遮蔽模式和居中（仅在红色分析工具中提供）参数仅在启用专业模式时可用。这通过 ViDi 菜单启用。