# 检测螺钉 - 步骤

注意:有关设置工具的具体步骤的详细信息，请参阅使用蓝色定位工具和使用红色分析工具主题。

1. 添加用于螺钉教程的图像。
2. 添加蓝色定位工具。
3. 调整 ROI 以分割图像，然后按剪刀图标根据新的 ROI 处理图像。
4. 将特征尺寸参数设置为 80。
5. 至少在三个图像上定义至少两个特征（例如，螺钉的末端和尖端）。
6. 按大脑图标训练系统。然后查看结果并手动标注未正确找到特征的图像。
7. 如果必须手动标注新图像，请重新训练系统并查看结果。
8. 右键单击具有两个特征的图像，并创建名为“螺钉”的模型。
9. 重新处理图像并确保正确找到模型。
10. 添加红色分析工具，并使之保持为无监督模式中。
11. 通过选择“螺钉”模型为红色分析工具分割图像。
12. 将 ROI 的尺寸改变为 700 x 250。
13. 禁用居中复选框，然后使用鼠标将 ROI 移到螺钉上。
14. 按应用分割所有图像，然后确认数据库中的图像已正确分割。
15. 对于所有图像，将缺陷不可见的图像标注为良好，将缺陷可见的图像标注为不良。
16. 训练工具并验证结果。
17. 如果结果不令人满意，可通过提高训练次数参数并重新训练来增加迭代训练次数。