# Red 분석 도구

| Red 분석 도구는 감독 모드 또는 비감독 모드의 작동 모드에 따라 이상점 감지 또는 결함 감지와 세분화라고 하는 두 가지 유형의 결함 방지를 수행하기 위해 이용합니다.. 두 가지 상이한 작동 모드가 있는 것은 두 가지 유형의 결함 감지 사이에 있을 수 있는 미묘한 차이 때문입니다.

#### 비감독 모드

비감독 모드의 경우, Red 분석 도구는 양호한 부품(허용 가능한 변동을 모두 포함하는 양호한 부품만)의 외관에 대해 교육받음으로써 학습된 정상 외관으로부터의 이상점을 찾아냅니다. 그러므로, 이 도구는 검사할 개체의 컴팩트한 설명을 찾으려 합니다. 선별력과 특수성의 관점에서 이상점을 찾는 이 도구의 능력은 모델의 컴팩트한 정도에 달려 있습니다. 예를 들어, 부품의 유형과 방향이 다양하다면, 컴팩트한 정도가 줄어들고, 부품 유형 및 방향의 모호성 때문에 이 도구가 특정한 이상점을 찾지 못할 수도 있습니다.

#### 감독 모드

감독 모드의 경우, Red 분석 도구는 결함의 외관에 대해 교육받게 됩니다. 그러므로, 이는 (최소한 명시적으로는) 검사 부품의 모델을 형성하지 않으며, 그 결과 부품 구성, 유형, 이미지 획득 시의 조건에 대한 의존도가 크게 낮습니다. 하지만, 감독 모드의 Red 분석 도구는 다양한 결함 유형에 대해 명시적 모델을 형성해야 합니다. 그러므로, 트레이닝할 수 있는 양호한 샘플과 불량 샘플이 모두 있어야 합니다. 특히, 후자에 대해 대표적인 집합이 있어야 합니다(이는 획득이 상당히 어려운 경우가 많습니다).

또한, 감독 모드에서 Red 분석 도구는 결함이 아닌 차이를 검색하는 데 이용할 수도 있습니다. 이 도구를 이용해 이미지 안에서 해당 위치에 있어야 하는 상이한 영역을 식별할 수 있습니다. 감독 모드의 Red 분석 도구는 트레이닝 이미지의 대상 영역에 라벨을 지정하여, 트레이닝 이후 트레이닝되지 않은 이미지에서 유사한 유형의 영역을 찾고 표시하는 데도 이용할 수 있습니다.

두 모드는 성능과 요구 사항 측면에서 보완적이며, 조합하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 비감독 도구를 이용해 먼저 시각적 이상점을 필터링하고 이어서 1회 이상 감독 도구를 이용해 긁힘, 저대비 자국, 텍스처 변경 등 구체적이며 시각적으로 판별이 어려운 결함을 찾을 수 있습니다.

어려움 | 비감독 모드 | 감독 모드
--- | --- | ---
예기치 않은 결함 찾기 | 가능 | 어려움
결함 샘플 필요 | 아니오 | 예
부품 구성 및 변동에의 민감도 | 강함 | 약함
긁힘, 갈라짐, 틈 등 긴 형태의 결함 발견 | 어려움 | 쉬움
결함 유형 특수성 감지 | 아니오 | 가능
측정 가능한 결함 매개변수(위치 및 강도 다음) | 없음 | 크기, 모양

참고 : Red 분석 도구의 구성에 대한 자세한 내용은 Red 분석 도구 이용 항목을 참조하십시오.