# 이미지 캡처

ViDi 도구는 이미지 및 조명 변동을 처리할 수 있으나, 어떠한 변동이 포함되는지 도구에게 가르쳐줘야 합니다. 이미지마다 조명의 밝기가, 이러한 이미지의 변동성을 캡처하고 이러한 이미지들을 트레이닝 이미지 집합에 추가해 조명의 변동을 이용하여 도구를 가르치십시오.

조명 및 이미징 옵션을 구성할 때, 일반적인 머신 비전 조명 및 광학 기법을 적용할 수 있습니다. 하지만, ViDi에서는 조명 및 광학이 트레이닝과 프로덕션 간에 일관된 것이 좋습니다. 예를 들어, 특정한 조명 및 광학 설정에서 이미지를 트레이닝한 후, 프로덕션 중에 이 구성을 변경한다면, 도구는 성능을 최초의 설정에 기반할 것이므로 프로덕션 중 실패하게 됩니다.

가능하면 통제된 조명을 이용해, 조명 설정의 차이로 인한 주변 조명 또는 시각적 변화에 따른 인한 영향을 피하십시오. 카메라 설정 시, 연구실의 카메라 설정이 프로덕션 중 사용되는 설정과 동일하게 하십시오. 또한 원근의 왜곡, 렌즈 초점, 심도, 시야의 변화를 최소화하십시오.