# 런타임 샘플링

런타임에서 각 투입 이미지는 철저하게 샘플링되며, 개별 샘플은 트레이닝된 네트워크에 의해 처리됩니다. 트레이닝에 이용된 형상 크기가 런타임에도 이용됩니다(트레이닝된 네트워크가 트레이닝 때 이용한 투입과 일관된 투입을 처리하도록 보장).

샘플링 밀도가 자동으로 결정되는 트레이닝과 달리, 모든 ViDi 도구에서 사용자가 런타임 샘플링 밀도를 제어할 수 있습니다. 샘플링 밀도는 인접 샘플 간의 중복 정도를 결정합니다. 1의 샘플링 비율은 샘플 간에 샘플링 위치가 형상 크기만큼 증가한다는 뜻입니다. 대부분의 도구는 샘플링 비율의 기본값이 3으로, 샘플링 위치가 형상의 1/3만큼 증가하게 됩니다.

샘플링 밀도 = 1(4개의 샘플) | 샘플링 밀도 = 2(4개의 샘플)
--- | ---

Blue 위치도구 및 비감독 모드의 Red 분석 도구는 런타임에서의 샘플링에 추가적인 사용자 제어가 가능합니다.

- Blue 위치 도구는 형상을 발견한 장소에서 추가적으로 보간법에 의한 샘플링을 수행합니다. 이러한 추가적인 샘플을 이용해 형상 포즈를 정교하게 합니다. 사용자는 샘플링을 다시 하는 일을 중단하는 포즈 개선의 정도를 지정하는 Precision 매개변수를 이용해 추가적인 샘플링 패스의 수를 제어할 수 있습니다.
- 비감독 모드이 Red 분석 도구에서는 결함이 탐지된 영역에서 수집하는 보간법에 의한 추가 샘플의 수를 지정할 수 있습니다. 이는 개별 이미지 내에서 복잡성의 범위에 변동성이 큰 이미지에 유용할 수 있습니다.