# 時計の文字盤を検査する

時計の文字盤やその他多数の印刷部品は、高い品質が求められます。したがって、多くの場合、パッド印刷 (またはタンポグラフィ) が使用されますが、検査に関する課題が生じます。複数のパッドを使用すると、位置合わせは通常不完全になります。塗布されるインクの量が変わると、線の太さが変わる可能性があります。このすべてが視覚を妨げるわけではありませんが、容認する必要があります。しかし、インクの欠け、こぼれ、基板上の問題など、実際の欠陥は検出する必要があります。

このチュートリアルの画像は、ランダムな向きで時計の文字盤を示しています。最初に、位置決め (青) ツールを使用して、文字盤の中心と向きを決める必要があります。その結果得られた切り取られた画像と方向を変更された画像は、解析 (赤) ツールで解析できます。文字盤には、その下にある表示グリッドが見えるようにする穴もあり、解析 (赤) ツールがそれらの領域を検査できないようにするマスクを使用する必要があります。

###### 学習目標

- 位置決め (青) ツールを使用し、ダイヤルの向きを位置決めして修正します。
- 解析 (赤) ツールを取り付けて検査を実行します。
- マスクを追加して、検査する領域と検査しない領域を制御します。