# NVIDIA GPU の選択と設定

PC システム設定の選択内容は、ツールの精度や動作には影響せず、処理速度に直接影響し、その影響を予測することは最もコストが高く困難です。

設定オプション | 高速化する理由 | ベストバリューオプション | 注意事項...
--- | --- | --- | ---
NVIDIA デバイスタイプ | CUDA コアの数は、高精度処理速度と学習に直接関連します。 標準 Tensor コアの数は、処理速度と学習速度に直接関連します。 Turing Tensor コアの数は、低精度モードの場合のみ、処理速度に関連します。これらのコアは、標準精度の処理速度または学習速度には影響しません。 |  |
NVIDIA ドライバモード | 民生品グレードのゲーミング指向型 NVIDIA デバイスのみが WDDM デバイスのドライバモデルをサポートします。このドライバは、コンピューティングではなくグラフィックス表示のサポートを目的としています。 プロフェッショナルグレードの NVIDIA カードは、より優れたパフォーマンスと安定性を提供する TCC ドライバモードをサポートします。 | Quadro または Tesla (または一部の Titan) ブランドの NVIDIA カードを選択します。 | GeForce ブランドのカードを使用する場合、NVIDIA ドライバは頻繁にアップデートされ、ViDi と互換性がなくなる場合があることに注意してください。 TCC モードドライバを使用すると、GPU カードでビデオ出力が使用されず、代わりにオンボードビデオが使用されます。
最適化されたメモリ | デフォルトで有効になっている ViDi 最適化メモリにより、標準 NVIDA GPU メモリ管理システムをオーバーライドすることで、パフォーマンスが向上します。 | カードに少なくとも 4GB の GPU メモリがあることを確認してください。 TCC ドライバを使用するカードの場合、大幅なパフォーマンスの向上にはなりません。 |