# ポーズの生成

ポーズを生成するために使用する場合は、モデルを作成します。これは、そのモデルを参照している任意のビューに適用できる変換を出力するのに使用されます。モデルは、単一の特徴、または複数の特徴の組み合わせで作成できます。

1. 必要に応じて、ツールの ROI を調整します。
2. ROI 内で、画像の上にカーソルを置くと、マウスカーソルに十字アイコンが表示され、これを使用して青ツールの特徴ラベルを配置します。特徴をクリックしてラベルを付けます。
3. 特徴ラベルのデフォルトの文字は 0 です。意味のある文字 (A ～ Z、0 ～ 9) を入力して特徴を識別します。同一の特徴については、同じ識別子を使用できます。
4. ディスプレイの左下隅には、[特徴のサイズ] パラメータ設定のサイズをグラフィカルに示す円のグラフィックがあります。
   1. この円のグラフィックは、ROI に移動して、最大の特徴に配置できます。次に、ドラッグハンドルを使用し、[特徴のサイズ] を調整して特徴をほとんど隠すことができます。
5. 画像内で見つけたい特徴が複数ある場合は、各特徴を識別してラベルを付けます。
6. 以下のように、ラベル付きの特徴からモデルを作成します。
   1. モデルのノードを構成する特徴を選択します。Shift キーを押しながら、複数の特徴を選択します。
   2. 右クリックして [モデルの作成] を選択します。
   3. これにより、[モデルエディタ] ダイアログが開きます。

      1. モデルには、検出可能なノードの数やモデルが存在できる最小距離と角度範囲に関する独自のプロパティがあります。

         注 : また、モデルは、登録後に作成して検出することもできます。
      2. 各ノードには、角度、モデル内の位置、そのスロットの有効な特徴など、独自の情報もいくつかあります。
7. 学習データベースでいくつかの画像を調べて、各画像に特徴マーカーを追加します。
   1. モデルを作成した場合、最初の特徴にラベルを付けると、ツールは自動的にモデルを特徴に適用し始めます。
   2. モデルの各ノードに正しい識別子を入力する必要があります。
8. モデルを複数の画像に適用したら、[ブレイン] アイコンを押してツールに学習させます。
9. 学習させた後、結果を確認します。

1. すべての画像を調べて、ツールが画像内の特徴を正しくマークしているかどうかを判断します。
   1. ツールが特徴を正しくマークしている場合は、画像を右クリックして [ビューの受け入れ] を選択します。
   2. ツールが特徴を誤ってマークしている場合、または現在の特徴を識別できなかった場合は、以下を行います。
      1. 画像を右クリックして、[ビューの受け入れ] を選択します。
      2. 画像を再度右クリックして、[マーキングとラベルのクリア] を選択します。
      3. 画像内の特徴に手動でラベルを付けます。
2. (a.) のシナリオの場合は、ツールを使用する準備が整っています。(b.) のシナリオの場合は、ツールに再度学習させて、ステップ 7 と 8 を繰り返す必要があります。