# ランタイムサンプリング

各入力画像はランタイム時に徹底的にサンプリングされ、その後個々のサンプルが学習済みネットワークによって処理されます。学習に使用されるものと同じ特徴のサイズがランタイム時にも使用されます (学習に使用された入力と一貫した入力を学習済みネットワークが処理するようにするため)。

サンプリング密度が自動的に決定される学習とは異なり、ランタイム時のすべての ViDi ツールに対するサンプリング密度は制御が可能です。サンプリング密度は隣接するサンプル間の重なり度合いを決定します。1 のサンプリングレートは、サンプリング位置がサンプル間の特徴のサイズによって増分されることを意味します。ほとんどのツールのデフォルトのサンプリングレートは 3 です。これは、サンプリング位置が特徴のサイズの 3 分の 1 で増分されることを意味します。

サンプリング密度 = 1 (4 つのサンプル) | サンプリング密度 = 2 (4 つのサンプル)
--- | ---

アンスーパーバイズドモードの位置決め (青) および解析 (赤) ツールは、ランタイム時のサンプリングをユーザがさらに制御できるようにします。

- 位置決め (青) ツールは、特徴が検出される位置における追加の補間サンプリングを実行します。これらの追加のサンプルを使用して、特徴のポーズがさらに調整されます。追加のサンプリングパスの数は、精度パラメータを使用して制御できます。このパラメータは、再サンプリングが停止する時点のポーズの改善度合いを指定します。
- アンスーパーバイズドモードの解析 (赤) ツールを使用すると、検出された欠陥を含む領域内で収集される追加の補間サンプルの数を指定できます。これは、複雑さの範囲が個々の画像内でかなり変化するような画像に対して役立ちます。