# GPU 要件

## NVIDIA® ドライバのサポート

- 419.67 以降の NVIDIA GeForce® ドライバ (Creator Ready)

- 430.64 以降の NVIDIA Quadro® (Optimal Driver for Enterprise)

  注 : サポートされているドライバの詳細については、Cognex サポートサイトを参照してください。

## サポートされている NVIDIA GPU

GPU | モデル | パフォーマンス レベル | システム電源
--- | --- | --- | ---
NVIDIA GeForce® | GTX 1060 | 低～中レベル | 500W 以上
GTX 1070 | 中レベル | 600W 以上
GTX 1080 Ti | 高レベル | 600W 以上
RTX™ 2070 | 中レベル | 550W 以上
RTX 2080 | 中～高レベル | 650W 以上
RTX 2080 Ti | 高レベル | 650W 以上
NVIDIA Quadro® | P2000 | 低レベル | 500W 以上
P4000 | 中～高レベル | 600W 以上
GV100* | 高レベル | 600W 以上
RTX 4000 | 中レベル | 550W 以上
RTX 5000 | 中～高レベル | 650W 以上
RTX 6000 | 高レベル | 650W 以上
RTX 8000 | 高レベル | 650W 以上
Titan V* | 高レベル | 600W 以上
Titan RTX | 高レベル | 650W 以上
NVIDIA Tesla® | P5000 | 高レベル | 600W 以上
V100* | 高レベル | 600W 以上
注 : 次の理由により、NVIDIA Quadro または Tesla GPU を使用することを強くお勧めします。 これらの GPU は、最適化されたコンピューティングを行う Tesla Compute Cluster (TCC) モードをサポートしています。 これらの GPU は、継続的なデューティーサイクル使用向けに設計され、テストされています。 これらの GPU は、NVIDIA による厳しいテストと適性評価に合格しています。 ViDi 3.4.0 は、3.0 以降のコンピューティング能力を提供する NVIDIA CUDA® 対応 GPU をサポートしています。これらの GPU には、419.67 以降のバージョンのドライバが必要です。 ViDi の主要な機能を使用するには、CUDA Compute Capability 3.0 以上が必要です。低精度パラメータには、CUDA Compute Capability 6.1 以上が必要です (詳細については、NVIDIA のウェブサイトを参照してください)。 ランタイム操作には最小 4 GB の GPU メモリが必要で、学習には最小 8 GB の GPU メモリが必要です。 NVIDIA GeForce Titan V、Quadro GV100、および Tesla V100 には NVIDIA Tensor コアが含まれています。ViDi 3.4.0 では Tensor コアが存在する場合、これを自動的に利用します。ただし、標準またはアドバンスセキュリティライセンスを保持していることが条件になります。この機能を Cognex Security Dongle で有効にするための方法については、弊社営業窓口にお問い合わせください。