# ソフトウェアのインストール

ViDi をインストールするには、次の操作を実行します。

1. ビジョンアプリケーションの開発に使用するコンピュータで、Cognex Security Dongle を USB ポートに接続します。
2. ViDi インストーラを Cognex サポートページからダウンロードします。
3. ViDi インストーラを実行し、プロンプトの指示に従います。

注 :

[カスタム] オプションを選択すると、以下の機能を選択してインストールできます。

- USB Cognex Security Dongle への接続に必要な Wibu ランタイムサーバ。
- メインの ViDi アプリケーション (必須)。
- ViDi Developer API。

- VisionPro、Designer、および ViDi ソフトウェアのすべての操作フェーズでは、有効な Cognex Security Dongleが取り付けられている必要があります。Cognex Security Dongleを一時的に取り外したり、代用したり、共有したりすると、システムが正しく動作せず、データが失われる場合があります。

  ViDi がクライアント/サーバ機能用に設定され、コンピュータがサーバとして設定されている場合は、サーバには Cognex Security Dongleを取り付ける必要がありますが、クライアントには Cognex Security Dongleは必要ありません。