# ラベルの適用

各ツールでのラベル付けは手動で行います (各ツールでのラベル付けの詳細については、以下を参照してください)。適切なラベル付けにとって最も重要なことは、画像間で一貫していること、またオブザーバとラベル付けを行う人との間で一貫していることです。ラベル付けするために複数の人に画像セットを提供し、それらのラベルが一致しないと、ツールがうまく機能しない可能性があります。

ただし、ツールごとのプロセスはわずかに異なりますが、原則は同じです。ラベル付けが完了したら、ツールに学習させ、ツールから提供されるマーキングを調べる準備ができます。

ヒント :

ラベル付けを迅速に行うには、次の操作を行います。

1. 学習セット内のいくつかの画像にラベルを付けます。
2. ツールに学習させます。
3. 画像を確認し、ツールが正確にマーキングしたビューを受け入れます (右クリックして [ビューの受け入れ] を選択するか、または Ctrl + Shift + A キーを押します)。マーキングがラベルに変わります。解析 (赤) ツールがスーパーバイズドモードの場合は、欠陥領域を編集しなければならない場合があります。
4. マーキングが不正確な場合は、そのマーキングを画像からクリアします (右クリックして [マーキングのクリア] を選択するか、または Ctrl + C キーを押します)。正しいラベルを追加します。

各ツールでのラベル付けの実行の詳細については、以下を参照してください。

- 位置決め (青) ツール

  位置決め (青) ツールは、画像内の特徴を見つけて識別します。位置決め (青) ツールのラベル付けプロセスには、画像内の特徴と位置の識別が含まれます。学習画像で特徴の中心を識別することによって、特徴にラベルを付けます。画像方向またはスケーリングが有効な場合は、画像方向またはスケールも指定できます。特徴の ID を最大 140 文字で指定します。

  グラフィック | 説明
  1 | 特徴グラフィックの向きを示します。[回転済み] チェックボックスをオンにする必要があります。
  2 | 特徴の境界線。
  3 | 特徴の中心。
  4 | 色付きで、特徴グラフィックの状態を示します。
  5 | 特徴グラフィックの 140 文字の識別子。

  注 : 詳細については、「位置決め (青) ツール – ラベルとマーキングの凡例」のトピックを参照してください。

- 読み取り (青) ツール

  読み取り (青) ツールは、文字と文字列を自動認識するように事前学習しているため、このツールを使用するためにラベル付けは必要ありません。ただし、アプリケーション検証および追加登録のためにラベル付けすることを推奨します。読み取り (青) ツールは、文字の位置に関する詳細な情報を返さないため、正確な位置のラベル付けは必要ありません。代わりに、文字のおおよそのサイズとその ID をラベル付けするだけです。

  1 | 特徴のサイズ
  2 | 特徴の ID

- 解析 (赤) ツール

  アンスーパーバイズドモードでツールに提供される唯一のラベル付けは、欠陥のない学習画像です。

  スーパーバイズドモードのラベル付けプロセスでは、まず「良好」画像と「不良」画像、つまり欠陥がない画像と欠陥が含まれている画像にラベルを付ける必要があります。不良画像の場合は、欠陥が含まれるピクセルの上に領域を描画します。ラベル付き欠陥マスクと画像内の実際の欠陥との適合率が、ツールのパフォーマンスを決定する重要な要素になります。

  1 | 欠陥
  2 | ラベル付き欠陥 (欠陥の上に描画された領域)

- 分類 (緑) ツール

  唯一のラベル付けプロセスでは、画像が属するクラスを割り当てる必要があります。

  注 : 分類 (緑) ツールでは、排他的モードツールのパラメータを使用して、複数のクラスに属する学習画像にラベル付けすることもできます。