# 特徴のラベルのスケールの設定

[スケール調整済み] が有効になっている場合は、特徴のサイズを使用して各特徴にラベルを付けます。ランタイム時に、検索する特徴のサイズの範囲を指定します。[スケール調整済み] が有効になっている場合は、特徴のサイズを設定し、100% のスケールの特徴のサイズを示します。ランタイムのスケール範囲は、基本の特徴のサイズに相対して返される特徴のサイズの範囲です。

[均一] または [不均一] のどちらのスケールを有効にするかも選択できます。[均一] スケールが有効になっている場合は、特徴のすべてのラベルが同じ形状になります。

[不均一] スケール (アスペクト比とも呼ばれる) が有効になっている場合は、特徴のサイズを設定して X と Y の 100% のスケールを個別に指定し、一意のアスペクト比で各特徴のインスタンスにラベルを付けます。これは、形状の異なるパーツの範囲を検出するように単一のツールを学習させる場合に役立ちます。

ラベルの特徴をグラフィックスで設定するには、Ctrl キーを押さえながらグラフィックハンドルを移動します。また、特徴のサイズパラメータ設定がラベルの寸法に一致するようにしてください。これは、グラフィックスで設定することも、ラベルに基づいて手動で設定することもできます (ラベル上にカーソルを移動して、ラベルの X および Y の寸法を取得します)。