# 位置決め (青) ツール – レイアウトモデルの作成

特徴にラベル付けされたら、レイアウトモデルを生成することができます。

注 :

レイアウトモデルインタフェースには、指定された領域がどの特徴タイプが有効であるか、またその領域が有効であるために必要な特徴の合計数 (特徴のカウント) を指定できるという制限があります。より複雑なタイプの検証式はサポートされていません (たとえば、FeatureA の 1 つのインスタンス、FeatureB の 3 つのインスタンス、FeatureC の 2 つのインスタンスを必要とする単一領域など)。

より複雑な検証式を実行するには、場所とサイズは同じであっても、各領域の検証基準が違う、複数の領域を作成して、領域を「重ねる」ことができます。たとえば、Region1 では FeatureA が選択され、FeatureA のインスタンスが 1 つある、Region2 では FeatureB が選択され、FeatureB のインスタンスが 3 つある、Region3 では FeatureC が選択され、FeatureC のインスタンスが 2 つあるという状態になります。

モデルが合格するには、すべての領域が合格する必要があります。

1. [ツール] メニューの [モデルの編集] を選択します。

2. [モデルエディタ] ダイアログで [レイアウトモデル] を選択します。

3. これにより、レイアウトモデルエディタが起動し、[追加] ボタンをクリックして、1 つ以上の特徴を検索する場所を定義する対象領域を設定できます。

4. 画像の目的の領域で対象領域を設定します。

5. 領域を選択して [特徴の照合] セレクタメニューで特徴を選択し、[特徴のカウント] フィールドで、領域内のすべての特徴のインスタンス数 (合計) を設定します。

6. モデルを構成する領域ごとにステップ 3 ～ 5 を繰り返すことができます。

7. レイアウトモデルを閉じると (ダイアログの右上隅にある X ボタンを押す)、画像/ビューでツールによりフィードバックを受け取ります。

   左下隅のチェックマークは、領域が合格したかどうかを示します。特徴が見つからなかった場合は、チェックマークの代わりに X が示されます。