# ネジの検査 — ステップ

注 : ツール設定の特定のステップの詳細については、「位置決め (青) ツールの使用」と「解析 (赤) ツールの使用」のトピックを参照してください。

1. [ネジ] チュートリアルの画像を追加します。
2. 位置決め (青) ツールを追加します。
3. ROI を調整して画像を分割した後、[はさみ] アイコンを押し、新しい ROI に基づいて画像を処理します。
4. [特徴のサイズ] パラメータを 80 に設定します。
5. 少なくとも 3 つの画像に 2 つ以上の特徴 (ネジの先端と末端など) を定義します。
6. [ブレイン] アイコンを押して、システムに学習させます。次に、結果を確認し、特徴が正しく見つからなかった画像に手動でラベル付けします。
7. 新しい画像に手動でラベルを付ける必要がある場合は、システムに再度学習させて、結果を確認します。
8. 2 つの特徴を持つ画像で右クリックし、「ネジ」という名前のモデルを作成します。
9. 画像を再処理して、モデルが正しく検出されたことを確認します。
10. 解析 (赤) ツールを追加して、[アンスーパーバイズドモード] のままにします。
11. 「ネジ」モデルを選択して、解析 (赤) ツールの画像を分割します。
12. ROI のサイズを 700 x 250 に変更します。
13. [中心] チェックボックスをオフにし、マウスを使って ROI をネジの上に移動します。
14. [適用] を押してすべての画像を分割した後、データベース内の画像が正しく分割されていることを確認します。
15. 欠陥が見られない場合は「良好」、欠陥が見られる場合は「不良」と、すべての画像にラベルを付けます。
16. ツールに学習させて、結果を確認します。
17. 結果が不十分である場合は、[学習の合格] パラメータを大きくして対話型学習の数を増やし、再度学習させます。