# 직물 검사 - 단계

참고 : 도구 설정의 구체적인 단계에 대한 자세한 내용은 Red 분석 도구 이용 항목을 참조하십시오.

1. 직물 자습서에 이미지를 추가합니다.
2. 가위 아이콘을 눌러 이미지를 세분화합니다.

3. 이상점이 보이는지 여부에 따라 이미지에 양호 또는 불량 라벨을 지정합니다.

   참고 : View Browser의 보기에 라벨 지정 옵션을 이용하여 이 과정을 단순화할 수도 있습니다.
4. 트레이닝 아이콘을 클릭합니다.
5. 트레이닝 후 결과를 검토하십시오.
6. 데이터베이스 개요를 펼쳐서, 대화형 점수 그래프에서 녹색 임계치 슬라이더를 낮추면, 시스템이 경계에 가까운 양호 이미지에 응답하는 경향이 있음을 볼 수 있습니다.
7. 이미지를 오른쪽 클릭한 후, 마스크 편집을 선택하고, 마스크 편집 도구 모음에서 경계 추가 옵션을 이용해 이미지 경계에 마스크를 추가합니다.
8. 마스크 편집 도구 모음에서 적용 버튼을 눌러 경계 마스크를 데이터베이스의 모든 이미지에 적용합니다.
9. 이미지를 다시 처리하고 결과를 검토하십시오.
10. 아직도 두 번째 불량 이미지의 강하게 왜곡된 영역에 응답이 있을 수 있습니다.
11. 변동 도구 매개변수로 이동하여 기울이기 및 가로 세로 비율을 5%와 유지로 설정합니다.
12. 트레이닝이 끝나면, 이 응답이 줄어들었을 것입니다.