# Inspeccionar textiles: pasos

Nota: Para obtener más información sobre los pasos específicos de configuración de la herramienta, consulte el tema Usar la herramienta de análisis roja.

1. Añada las imágenes para el tutorial de Textiles.
2. Segmente las imágenes haciendo clic en el icono de las tijeras.

3. Etiquete las imágenes como buenas o malas, dependiendo de si muestran o no alguna anomalía.

   Nota: Puede simplificar el proceso utilizando la opción Etiquetar vistas en el explorador de vistas.
4. Haga clic en el icono de entrenar.
5. Después del entrenamiento, revise los resultados.
6. Expanda el Resumen de base de datos y, en el gráfico interactivo Puntuaciones, baje el control deslizante verde del umbral y podrá ver que el sistema tiende a responder a las imágenes buenas que están cerca del borde.
7. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre una imagen y en el menú, seleccione Editar máscara y, usando la barra de herramientas Editar máscara, utilice la opción Agregar borde para añadir una máscara al borde de la imagen.
8. En la barra de herramientas Editar máscara, pulse el botón Aplicar y aplique la máscara de borde a todas las imágenes de la base de datos.
9. Vuelva a procesar las imágenes y revise los resultados.
10. Puede que aún haya una respuesta en la región fuertemente inclinada de la segunda imagen mala.
11. Vaya a los Parámetros de perturbación de la herramienta, cambie los ajustes Sesgo y Relación de aspecto al 5% y vuelva a entrenar.
12. Después del entrenamiento, estas respuestas deberían reducirse.