# Pautas de funcionamiento de la herramienta de Cognex ViDi

Las siguientes pautas le ayudarán a determinar la mejor manera de configurar su aplicación ViDi, dentro de estos parámetros operativos:

Herramientas de ViDi e imagen | Configuración | Valor máximo admitido
--- | --- | ---
Imágenes | Tamaño máximo de la imagen (parámetro Canal configurado en 1 a 4) | Se admiten imágenes de hasta 32 MP (hasta 16k de altura o anchura) Imágenes de hasta 32k píxeles de ancho (en una dimensión, dependiendo de los recursos de GPU) No se admiten imágenes de más de 32k
Número máximo de imágenes por secuencia | Herramienta de análisis roja = 1000
Herramientas de localización azul, lectura azul y clasificación verde = 25000
Herramientas de localización azul y lectura azul | Número máximo de características entrenadas en una imagen | 1000
Número máximo de características etiquetadas discretas | 256
Herramienta de análisis roja, modo Supervisado y No supervisado | Número máximo de defectos por imagen | 1000
Herramienta de clasificación verde | Número máximo de clases | 1000