# Requisitos del PC de implementación

Los siguientes requisitos describen el sistema sugerido para la implementación de su aplicación ViDi en un PC en tiempo de ejecución.

- USB 2.0

  Puerto USB para una conexión permanente de la llave de seguridad USB (que contiene la licencia de ejecución) a través de USB 2.0.

  Nota:

  El software VisionPro, Designer y ViDi requiere que haya instalada una llave de seguridad USB válida durante todas las fases de funcionamiento. Cualquier intento de retirar, sustituir o compartir una llave de seguridad USB temporalmente puede hacer que su sistema funcione incorrectamente y provocar una pérdida de datos.

  Si se configura ViDi para la funcionalidad de cliente/servidor y se ha configurado un ordenador como servidor, la llave de seguridad USB deberá estar conectada al servidor, pero el equipo o equipos clientes no necesitarán la llave de seguridad USB.

- CPU

  Al seleccionar una CPU, con una mayor velocidad de reloj de la CPU y procesadores multinúcleo mejorará el tiempo de ejecución de la herramienta. Si su aplicación se basará en la herramienta de localización azul, será más sensible a las velocidades de reloj, sobre todo con aplicaciones para coincidencia de modelos complejos.

- GPU

  Cognex recomienda una GPU compatible con NVIDIA® CUDA®. Al seleccionar una GPU, una unidad con mayor frecuencia de reloj del núcleo, núcleos CUDA y núcleos Tensor se plasmará en velocidades de cálculo más rápidas. Por ello, Cognex recomienda encarecidamente el uso de las GPU Quadro y Tesla de NVIDIA por las siguientes razones:

  - Estas GPU admiten el modo Tesla Compute Cluster (TCC) optimizado para proceso.
  - Estas GPU están diseñadas y probadas para funcionar en ciclo de trabajo continuo.
  - Estas GPU se someten a rigurosas pruebas y cualificaciones por parte de NVIDIA.

  Además, estas GPU ofrecen disponibilidad a largo plazo y estabilidad para el controlador.

- Carriles PCIe

  Cognex recomienda carriles PCIe x8 mínimo. Sin embargo, un PCIe x16 tiene el potencial de reducir el tiempo de ciclo en 10 ms, aproximadamente, respecto a un PCIe x8 (basándonos en una imagen de 5 MP).