# Requisitos previos de configuración

Antes de intentar configurar la funcionalidad de servidor/cliente, asegúrese de que se haya hecho lo siguiente:

- Instalación del software ViDi en el dispositivo servidor y en los dispositivos clientes.

- Conexión de la llave de seguridad USB, con las licencias de cliente/servidor, en el dispositivo servidor.

  Nota:

  Las siguientes licencias deben estar presentes en la llave de seguridad USB:

  - ViDi.Remote
  - ViDi.Remote.Service
  - ViDi.Remote.Client

  Para asegurarse de que las licencias están habilitadas, utilice CodeMeter WebAdmin de Wibu. Las licencias aparecerán en la pestaña License Monitoring (Monitorización de licencias). Póngase en contacto con su representante comercial de Cognex si no están.