# Inspeccionar esferas de reloj - Pasos

Nota: Para obtener más información sobre los pasos específicos de configuración de las herramientas, consulte los temas Usar la herramienta de localización en azul y Usar la herramienta de análisis roja.

1. Añada las imágenes para el tutorial de Esferas.
2. Añada una herramienta de localización azul.
3. Segmente las imágenes ajustando la ROI de la herramienta de localización azul para encerrar la esfera del reloj.
4. Ajuste el parámetro Tamaño de característica a 100.
5. Seleccione al menos dos características (por ejemplo, el centro y el agujero debajo de la "B") y etiquételas en al menos 3 imágenes.
6. Para compensar la variabilidad en la orientación de la esfera, añada algo de rotación durante la fase de entrenamiento cambiando el intervalo del parámetro de perturbación Rotación a [0,360].
7. Entrene el sistema y revise los resultados.
8. Etiquete manualmente cualquiera de las imágenes donde no se encontraron correctamente las características.
9. Si tuvo que etiquetar manualmente imágenes nuevas, vuelva a entrenar el sistema y revise los resultados otra vez.
10. En una de las imágenes, seleccione dos de las características etiquetadas, haga clic con el botón derecho del ratón en la vista, seleccione Crear modelo en el menú y cree un modelo llamado "esfera".
11. Vuelva a procesar las imágenes y asegúrese de que el modelo se encuentre correctamente.
12. Añada una herramienta de análisis roja y configure el ajuste de la ROI para utilizar el modelo "esfera" y establezca el tamaño de la ROI en 1850 x 1850.
13. Segmente todas las imágenes y verifique que las imágenes de la base de datos estén bien segmentadas.
14. Etiquete todas las imágenes como buenas y, luego, use el filtro de visualización para etiquetar como malas las imágenes que contengan la palabra "mala" en su nombre de archivo.
15. Cree una máscara para ocultar el fondo, los pequeños círculos de la superficie y la forma de media luna.
16. En el área de visualización de imágenes, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar máscara en el menú.

    1. Seleccione la herramienta Círculo, y desde el centro de la esfera, dibuje el círculo hacia el borde.

    2. Con la máscara del círculo en su lugar, pulse el botón Invertir para que la máscara cubra la parte exterior del círculo.

    3. Seleccione la herramienta Círculo y aplique máscaras de círculo a cada uno de los demás elementos circulares de la imagen.

    4. Seleccione la herramienta de la Varita mágica y, manteniendo pulsada la tecla Mayús, arrastre la varita sobre la forma para rellenarla.

    5. Con todas las máscaras en su lugar, pulse el botón Aplicar, que abrirá el cuadro de diálogo Aplicar máscara y le permitirá aplicar la máscara a todas las imágenes.

    6. Pulse el botón Cerrar para terminar la fase de edición de la máscara. La máscara debería aplicarse ahora a todas las imágenes.

17. Entrene la herramienta y revise los resultados, validando que la herramienta haya marcado los defectos correctamente. Si tiene que ajustar cualquiera de los parámetros asociados con el entrenamiento o que volver a etiquetar una imagen, deberá reentrenar la herramienta y validar de nuevo los resultados.