# Requisitos de GPU

## Compatibilidad con controladores de NVIDIA

- Controlador de NVIDIA GeForce® igual o superior a 431.86 (Creator Ready)

- Controlador de NVIDIA Quadro® igual o superior a 431.94 (controlador óptimo para empresa)

  Nota: Para obtener más información sobre controladores compatibles, visite el sitio de asistencia de Cognex.

## GPU de NVIDIA admitidas

GPU | Modelo | Nivel de rendimiento | Fuente de alimentación del sistema
--- | --- | --- | ---
NVIDIA GeForce® | GTX 1060 | Bajo-medio | ≥ 500 W
GTX 1070 | Medio | ≥ 600 W
GTX 1080 Ti | Alto | ≥ 600 W
RTX™ 2070 | Medio | ≥ 550 W
RTX 2080 | Medio-alto | ≥ 650 W
RTX 2080 Ti | Alto | ≥ 650 W
NVIDIA Quadro® | P2000 | Bajo | ≥ 500 W
P4000 | Medio-alto | ≥ 600 W
GV100* | Alto | ≥ 600 W
RTX 4000 | Medio | ≥ 550 W
RTX 5000 | Medio-alto | ≥ 650 W
RTX 6000 | Alto | ≥ 650 W
RTX 8000 | Alto | ≥ 650 W
Titan V* | Alto | ≥ 600 W
Titan RTX | Alto | ≥ 650 W
NVIDIA Tesla® | P5000 | Alto | ≥ 600 W
V100* | Alto | ≥ 600 W
Nota: Cognex recomienda una GPU compatible con NVIDIA® CUDA®. Al seleccionar una GPU, una unidad con mayor frecuencia de reloj del núcleo, núcleos CUDA y núcleos Tensor se plasmará en velocidades de cálculo más rápidas. Por ello, Cognex recomienda encarecidamente el uso de las GPU Quadro y Tesla de NVIDIA por las siguientes razones: Estas GPU admiten el modo Tesla Compute Cluster (TCC) optimizado para proceso. Estas GPU están diseñadas y probadas para funcionar en ciclo de trabajo continuo. Estas GPU se someten a rigurosas pruebas y cualificaciones por parte de NVIDIA. ViDi 4.1.0 admite el uso de cualquier GPU compatible con NVIDIA CUDA® que proporcione una capacidad de cálculo igual o superior a 3.0 y requiere una versión del controlador igual o superior a 431.86. Se requiere la capacidad de cálculo 3.0 o superior de CUDA para utilizar la funcionalidad básica de ViDi. El parámetro Baja precisión requiere una capacidad de cálculo de CUDA 6.1 o superior (para obtener más información, visite el sitio web de NVIDIA). Se requiere un mínimo 4 GB de memoria de GPU para el funcionamiento en tiempo de ejecución y un mínimo de 8 GB de memoria de GPU para el entrenamiento. Las GPU NVIDIA GeForce Titan V, Quadro GV100 y Tesla V100 incluyen núcleos Tensor de NVIDIA. ViDi 4.1.0 utilizarán automáticamente los núcleos Tensor si están presentes, siempre y cuando se disponga de una licencia de seguridad Estándar o Avanzada. Póngase en contacto con su representante comercial de Cognex para obtener información sobre cómo habilitar la funcionalidad en su llave de seguridad USB.