# Modo Supervisado: etiquetar defectos

Cuando la herramienta de análisis roja está en modo Supervisado, primero hay que identificar los defectos en las Vistas y, luego, etiquetarlos cuidadosamente dibujando gráficamente sobre ellos las regiones con defectos.

Nota: También conviene incluir algunas imágenes sin defectos en el Conjunto de entrenamiento y etiquetarlas como buenas.

1. Para etiquetar defectos, haga clic con el botón derecho del ratón en la vista y seleccione Editar región en el menú.

2. Esto abrirá la barra de herramientas Editar regiones en la parte superior de la imagen.

   Barra de herramientas Editar regiones por defecto:

   Barra de herramientas Editar regiones en modo Experto:

   Nota: La barra de herramientas Editar regiones es la misma que la de Editar máscaras. Para obtener más información sobre la funcionalidad de los botones de la barra de herramientas, consulte el tema Máscaras.

3. Hay tres herramientas de dibujo, que pueden usarse en conjunto. El tamaño del área dibujada se define con el valor Ancho.

   - Línea: haga clic y arrastre para crear una línea en su imagen.

     Consejo:
     - Mientras dibuja, mantenga pulsada la tecla Mayús para que la herramienta dibuje una línea recta entre dos puntos.
     - Si desea rellenar un área rectangular, dibuje el contorno con la herramienta de trazado de líneas (mantenga pulsada la tecla Mayús para crear líneas rectas) y, luego, rellénelo con la herramienta de la varita mágica.

   - Círculo: ponga el cursor en el centro de su objeto circular y arrástrelo hacia afuera.

     Consejo: Mantenga pulsada la tecla Mayús para que el círculo se expanda desde la esquina de un cuadro de contorno.
   - Varita mágica: haga clic y arrastre para rellenar las áreas de la imagen. También puede hacer clic en características individuales para aplicar el relleno solo a esa área.
   Nota: Puede usarse la herramienta Borrador para recortar y/o eliminar dibujos extraños en la imagen.

   Al dibujar las regiones alrededor de los defectos, intente dibujar la Región de la manera más precisa y coherente posible. Aunque es aceptable extraer fuera del defecto pequeñas cantidades de la región, se deben evitar las áreas más grandes, ya que la herramienta podría pensar que se ha etiquetado el fondo como un defecto. Asimismo, también se debe evitar rellenar el defecto de manera insuficiente.

   Los gráficos que se muestran a continuación ilustran los mejores métodos para dibujar regiones alrededor de un defecto, donde las líneas grises oscuras representan el defecto y el rojo es la región que lo define.

   Esta es la forma ideal de dibujar la región, estrechamente alineada con el defecto. | Este método abarca demasiado del fondo y provocará que la herramienta también considere el fondo como un defecto. | En este método faltan partes del defecto, por lo que la herramienta considerará que las partes que no están señaladas en rojo no son un defecto.

4. Una vez que haya dibujada con cuidado y precisión su región con defectos, pulse el botón Aplicar. Debe hacer esto imagen por imagen.
5. Una vez dibujadas todas las regiones necesarias, pulse el botón Cerrar antes de entrenar la herramienta.