# Muestreo en tiempo de ejecución

Cada imagen de entrada se muestrea exhaustivamente en tiempo de ejecución y, luego, las muestras individuales son procesadas por la red entrenada. El mismo tamaño de característica utilizado para el entrenamiento también se usa en tiempo de ejecución (garantizando que la red entrenada esté procesando entradas que sean coherentes con las entradas empleadas para el entrenamiento).

A diferencia del entrenamiento, donde la densidad de muestreo se determina automáticamente, se puede controlar la densidad de muestreo en tiempo de ejecución para todas las herramientas de ViDi. La densidad de muestreo determina el grado de superposición entre muestras adyacentes. Una frecuencia de muestreo de 1 significa que el tamaño de la característica entre muestras incrementa la ubicación de muestreo. La frecuencia de muestreo predeterminada para la mayoría de las herramientas es 3, lo que significa que la ubicación de muestreo se incrementa en un tercio del tamaño de la característica.

Densidad de muestreo = 1 (4 muestras) | Densidad de muestreo = 2 (4 muestras)
--- | ---

La herramienta de localización azul y la herramienta de análisis roja en modo No supervisado ofrecen al usuario controles adicionales para el muestreo en tiempo de ejecución.

- La herramienta de localización azul realiza un muestreo interpolado adicional en aquellas ubicaciones donde detecta características. Y usa esas muestras adicionales para afinar la pose de la característica. Se puede controlar el número de pasadas de muestreo adicionales utilizando el parámetro Precisión, que especifica el grado de mejora de la pose en la que se detiene el remuestreo.
- La herramienta de análisis roja en modo No supervisado permite especificar que se recopile un número de muestras interpoladas adicionales en regiones con defectos detectados. Esto puede ser útil para imágenes en las que el rango de complejidad es muy variable dentro de las imágenes individuales.