# Herramienta de lectura azul

| La herramienta de lectura azul sirve para realizar el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Esta herramienta, de manera similar a la Herramienta de localización azul, identifica y localiza caracteres como características en la imagen. Sin embargo, la herramienta de lectura azul utiliza un modelo entrenado previamente para proporcionar base de referencia genérica para el rendimiento de la lectura, sin necesidad de entrenamiento. Así, cuando la herramienta se configura por primera vez, tiene la capacidad de reconocer y leer caracteres casi al instante. La herramienta ya sabe leer caracteres; solo hay que indicar en qué parte de la imagen buscarlos.

El punto fuerte de la herramienta de lectura azul es su capacidad para trabajar en proyectos difíciles, por ejemplo, con poco contraste, baja resolución y/o caracteres deformados. Además, no es difícil establecer los ajustes de segmentación o los filtros de imagen necesarios. La herramienta es capaz de leer caracteres que a las herramientas tradicionales de visión artificial les costaba leer; en particular, caracteres deformados y/o curvados sobre fondos con ruido.

Para utilizar la herramienta, debe proporcionar un Conjunto de entrenamiento y, luego, establecer la región alrededor de los caracteres que se vayan a leer. Ajuste el parámetro Tamaño de característica y etiquete los caracteres. En la mayoría de los casos, la herramienta identificará los caracteres de manera automática y los leerá correctamente, produciendo marcas de los mismos, que podrá aceptar como etiquetas para el entrenamiento adicional. Entrene la herramienta cuando se haya etiquetado al menos una instancia de los caracteres. A continuación, valide la herramienta sobre las imágenes que no se utilizaron durante la fase de entrenamiento.

Nota: Para obtener más información sobre la configuración de la herramienta de lectura azul, consulte los temas en Usar la herramienta de lectura azul.