# Inspeccionar tornillos: pasos

Nota: Para obtener más información sobre los pasos específicos de configuración de las herramientas, consulte los temas Usar la herramienta de localización en azul y Usar la herramienta de análisis roja.

1. Añada las imágenes para el tutorial de Tornillos.
2. Añada una herramienta de localización azul.
3. Ajuste la ROI para segmentar una imagen y, luego, pulse el icono de las tijeras para procesar las imágenes según la nueva ROI.
4. Establezca el parámetro Tamaño de característica en 80.
5. Defina al menos dos características (por ejemplo, el extremo y la punta del tornillo) en al menos tres imágenes.
6. Pulse el icono del cerebro para entrenar el sistema. A continuación, revise los resultados y etiquete manualmente las imágenes en las que no se hayan encontrado las características correctamente.
7. Si tuvo que etiquetar manualmente imágenes nuevas, reentrene el sistema y revise los resultados.
8. Haga clic con el botón derecho del ratón en una imagen que tenga las dos características y cree un modelo llamado "tornillo".
9. Vuelva a procesar la imagen y asegúrese de que el modelo se encuentre correctamente.
10. Añada una herramienta de análisis roja y déjela en modo No supervisado.
11. Segmente las imágenes para la herramienta de análisis roja eligiendo el modelo de "tornillo".
12. Cambie el tamaño de la ROI a 700 x 250.
13. Deshabilite la casilla de verificación Centrado y utilice el ratón para mover la ROI sobre el tornillo.
14. Pulse Aplicar para segmentar todas las imágenes y, luego, verifique que las imágenes de la base de datos estén bien segmentadas.
15. Etiquete todas las imágenes como buenas cuando el defecto no esté visible, y como malas si el defecto es visible.
16. Entrene la herramienta y verifique los resultados.
17. Si los resultados no son satisfactorios, incremente el número de entrenamientos iterativos aumentando el parámetro Aprobaciones de entrenamiento y vuelva a entrenar.