# Estimar rendimiento del tiempo de ejecución

Los siguientes números son una guía aproximada del incremento potencial del rendimiento del tiempo de ejecución para las distintas familias de tarjetas (línea base = sin núcleo Tensor, modo estándar):

Modo de funcionamiento de ViDi | No hay núcleos Tensor (ejemplo GTX) | Núcleos Tensor Volta (ejemplo V100) | Núcleos Tensor Turing (ejemplo T4)
--- | --- | --- | ---
Estándar | 100 % | 150 % | 150 %
Baja precisión | 125 % | 125 % | 175 %

Nota: En comparación con otras tarjetas Tesla, la T4 está orientada al funcionamiento en tiempo de ejecución. Admite entrenamiento y tiempo de ejecución de ViDi, pero es probable que el rendimiento del entrenamiento sea más lento que el de una V100.