# Inspeccionar esferas de relojes

Las esferas de los relojes y muchos otros componentes impresos requieren una calidad alta. Por lo tanto, a menudo se usa la impresión tampográfica (o tampografía) que, sin embargo, presenta ciertos retos de inspección. Si se utilizan varios tampones, la alineación es a menudo imperfecta. La cantidad de tinta aplicada cambia de tal manera que el grosor de las líneas puede variar. Aunque todo eso no moleste a la vista, tiene que aceptarse. Sin embargo, es necesario detectar los defectos reales como ausencia de tinta, derrames o problemas en el sustrato.

Las imágenes de este tutorial muestran esferas de reloj en orientaciones aleatorias. Primero, necesita usar una Herramienta de localización azul para determinar el centro y la orientación de la esfera. Las imágenes recortadas y reorientadas resultantes pueden analizarse luego con una Herramienta de análisis roja. Dado que la esfera también tiene agujeros que permiten ver la cuadrícula de presentación que hay debajo, es preciso usar una máscara para evitar que la herramienta de análisis roja inspeccione dichas áreas.

###### Objetivos de aprendizaje

- Usar la herramienta de localización azul para localizar y corregir la orientación de la esfera.
- Acoplar una herramienta de análisis roja para realizar la inspección.
- Añadir una máscara para controlar qué áreas se inspeccionan y cuáles no.