# Instalación del software

Para instalar ViDi correctamente, haga lo siguiente:

1. Conecte la llave de seguridad USB a un puerto USB del equipo que se utilizará para desarrollar la aplicación de visión.
2. Descargue el instalador de ViDi de la página de asistencia de Cognex.
3. Ejecute el instalador de ViDi y siga las instrucciones.

Nota:

Si elige la opción Personalizada, podrá instalar las funcionalidades seleccionadas:

- Wibu Runtime Server, necesario para conectar con la llave de seguridad USB en el USB.
- La aplicación ViDi principal (obligatoria).
- La API para desarrolladores de ViDi.

- El software VisionPro, Designer y ViDi requiere que haya instalada una llave de seguridad USB válida durante todas las fases de funcionamiento. Cualquier intento de retirar, sustituir o compartir una llave de seguridad USB temporalmente puede hacer que su sistema funcione incorrectamente y provocar una pérdida de datos.

  Si se configura ViDi para la funcionalidad de cliente/servidor y se ha configurado un ordenador como servidor, la llave de seguridad USB deberá estar conectada al servidor, pero el equipo o equipos clientes no necesitarán la llave de seguridad USB.