# Parámetros de Características de la herramienta

Los dos parámetros de Características, Orientada y A escala, proporcionan grados de libertad (DOF) de las características que la herramienta puede etiquetar, aprender y notificar. Si se habilita la orientación y la escala, se incorpora una tolerancia para el cambio de rotación y la escala sin límite durante el entrenamiento de la herramienta. El rango específico de rotación y escala que la herramienta puede admitir se controlará entonces con una propiedad de tiempo de ejecución.

Cuando se habilitan las opciones Orientada y/o A escala, debe etiquetarse constantemente cada característica con su orientación y/o tamaño, además de la posición e identidad de la característica. Durante el tiempo de ejecución, se determinará y se informará de la orientación y la escala de cada característica encontrada y usted podrá ajustar los Parámetros de procesamiento de la herramienta Rango de ángulos y Rango de tamaño, si hace falta.

Nota:

- Si solo necesita que la herramienta pueda tolerar la rotación y/o escala de las características, no habilite estos ajustes. En su lugar, use los Parámetros de perturbación de la herramienta para habilitar una cantidad apropiada de rotación y escala.
- Los parámetros de Características, Orientada y A escala, solo están disponibles para la Herramienta de localización azul y la Herramienta de lectura azul. Sin embargo, en el caso de la herramienta de lectura azul, están habilitados por defecto y no pueden deshabilitarse. Además, la herramienta de lectura azul está configurada para utilizar la opción No uniforme para el parámetro A escala.

- La casilla de verificación Modo heredado permite que los ajustes Orientada y A escala se comporten como en el estado anterior a la versión 4.1.0. En este estado, las tolerancias de escala y rotación se fijan durante el entrenamiento según las muestras de entrenamiento y los parámetros de perturbación.

  En el modo heredado, la orientación y la escala de la característica extraída tienen una precisión limitada. La escala se fija a 1/4-4 veces el intervalo de tamaño de la característica.