# 도구 매개변수

도구 매개변수 선택은 도구의 실행 속도에 직접 영향을 미치지만, 도구 속도와 정확도 또는 안정성 사이에는 교환 관계가 있습니다.

도구 매개변수 | 속도에 영향을 미치는 방식 | 최선의 대안 | 주의 사항
--- | --- | --- | ---
형상 크기 | ViDi 도구는 런타임에 전체 입력 이미지를 샘플링해야 합니다. 형상 크기는 주어진 이미지 크기에 대해 필요한 샘플의 수를 결정합니다. 형상 크기가 크면, 샘플도 줄어듭니다. | 형상 크기가 크면 O(n2)는 속도가 증가합니다. | 형상 크기가 커지면 도구가 형상이나 결함을 놓치는 원인이 됩니다. Parameter Search 매개변수 최적화 유틸리티를 이용해 최적의 형상 크기를 찾습니다.
샘플링 밀도 | 형상 크기와 비슷하게, 샘플링 밀도도 주어진 이미지 크기에 대해 필요한 샘플의 수를 결정합니다. | 샘플링 밀도가 낮으면 O(n2)는 속도가 증가합니다. | 형상 또는 결함을 놓칠 위험.
개선 매개변수 | Blue 위치 및 Red 분석 도구는 다음의 처리 시간 매개변수가 있어 실행 속도가 늘어나는 대가로 더 정확한 결과를 제공합니다. Blue 위치 도구: Precision Red 분석 도구: 반복 | 반복 값을 늘리면, 처리 시간이 선형으로 증가합니다. |
낮은 Precision | 시스템이 특정할 구체적 요건(CUDA 컴퓨팅 역량 6.1 이상)을 충족하는 경우, Red 분석 및 Green 분류 도구에 낮은 Precision 처리 모드를 활성화할 수 있습니다. 낮은 Precision 모드를 활성화하면 기존에 트레이닝된 도구가 처리 중 낮은 Precision 계산 모드를 이용하도록 변환되고, 비활성화될 때까지 미래의 모든 트레이닝 작업에 낮은 Precision 도구를 생성합니다. 참고 : 도구가 낮은 Precision 모드를 사용하도록 변환된 후에 낮은 Precision 모드를 비활성화하려면, 다시 트레이닝해야 합니다. 낮은 Precision 도구는 정상 Precision 도구보다 25%에서 50%까지 실행 속도가 빠를 수 있습니다. | 낮은 Precision 도구의 추가적인 런타임 속도 향상은 튜링 텐서 코어가 있는 시스템에서 보입니다. | 도구가 낮은 Precision 모드를 이용하도록 변경하면, 해당 도구가 산출하는 결과에 약간의 영향이 있습니다. 일반적으로 고수준의 형상 식별, 결함 분류, 일반적인 분류는 변함이 없지만, 특정 형상 및 결함 영역 및 점수는 조금 변경될 수 있습니다.