# Red 분석 도구 - 비감독 모드

Red 분석 도구가 비감독 모드일 때는, 양호한 부품이 어떻게 보이는지를 네트워크에 가르치는 것이 초점입니다. 트레이닝 중에 부품 중 합격(허용 가능한 모든 변동을 포함) 이미지만을 제시할 것을 권장합니다. 이어서 런타임에 부품이 제시되고 도구가 학습한 것과 비교하여 차이가 있음을 알게 되면, 도구는 해당 부품을 불량으로 생각한다고 나타냅니다.

비감독 모드에서의 도구 트레이닝 절차는 다음과 같습니다.

1. 부품의 합격 및 허용 가능한 변동을 모두 포함하는 이미지들을 수집합니다.

2. 트레이닝 집합 내 모든 이미지를 클릭하여 "양호" 라벨을 지정합니다.

   한 번 클릭하면 "양호" 이미지(우측 상단 모서리의 녹색 띠로 표시됨)를 의미하며, 두 번 클릭하면 "불량" 이미지(우측 상단 모서리의 적색 띠로 표시됨)를 의미합니다.

   "양호" 라벨 | "불량" 라벨
   --- | ---

3. 해당 도구를 트레이닝합니다.

4. 도구의 정확도를 평가하기 위해, 알려진 결함이 있는 이미지를 제시하여 검증합니다.

   "양호" 마킹 | "불량" 마킹
   --- | ---