# 서버 CodeMeter WebAdmin 구성

1. 서버 장치의 CodeMeter 제어 센터에서 WebAdmin을 브라우저로 엽니다.

2. 구성 드롭다운 메뉴에서 서버를 선택하고, 서버 액세스를 선택합니다.

3. 네트워크 서버 라디오 단추를 활성화로 설정합니다.

4. CodeMeter Service의 네트워크 포트 설정은 자동으로 설정됩니다. 기본 설정은 22350 포트입니다.

   참고 : 다른 응용 프로그램이 22350 포트를 사용하고 있어 네트워크 포트 설정을 바꾸고자 하면,서버 네트워크 포트 설정 변경 항목을 참고하십시오.
5. 적용 버튼을 누릅니다.

6. 서버를 구성한 후에는, 클라이언트가 추론과 트레이닝 서비스를 실행할 ViDi Suite Service 응용 프로그램을 시작해야 합니다.

   참고 : 추론 및 트레이닝 과정은 라이센스 구성에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Cognex 판매 담당자에게 문의하십시오.