# 运行时采样

在运行时对每个输入图像进行穷举采样，然后由训练的网络处理各个样本。运行时还使用与训练时所用相同大小的特征（确保训练网络正在处理的输入与训练使用的输入保持一致）。

与训练时自动确定采样密度不同，您可以控制所有 ViDi 工具的采样密度。采样密度决定相邻样本之间的重叠程度。采样率为 1 意味着采样位置增加了采样之间的特征尺寸。大多数工具的默认采样率为 3，即采样位置增加特征尺寸的三分之一。

采样密度= 1（4 个样本） | 采样密度= 2（4 个样本）
--- | ---

蓝色定位工具和无监督模式下的红色分析工具在运行时对采用提供额外的用户控制。

- 蓝色定位工具在检测到特征的位置执行额外的插值采样。它使用这些附加样本来细化特征姿势。您可使用精确参数指定停止重采样的姿势改善程度，从而控制其他采样通过的数量。
- 借助无监督模式的红色分析工具，可以指定在具有已检测缺陷的区域内收集大量附加插值采样。这有利于在各个图像内复杂度范围高度可变的图像。