# 扰动工具参数

扰动参数允许 Cognex ViDi Suite 工具以人工方式生成要训练的图像，从而改善具有大量方差的应用的结果。这些参数在所有工具中通用。

扰动参数也可以组合使用。这允许通过单独使用参数以及结合使用来生成更复杂的图像。

Tip: 如果您的训练集不包括您的零件可能在运行时出现的所有变化，则可以使用扰动参数。例如，如果您的零件将旋转 +/- 45 度，您可以设置旋转参数，软件将在训练期间使图像按照该参数旋转。但是，为了获得最佳效果，Cognex 建议使用零件变化的实际样本图像。当零件旋转时，可能存在不同的阴影，如果旋转基于人工旋转，工具就不会捕获这些阴影。

参数 | 说明
--- | ---
旋转 | 指定可能的方向，定义据此绘制扰动旋转角度（如设置为 [0°,0°]，则不会使用旋转扰动）的分段均匀分布。 例如，通过 [-10°, 10°] 或 [170°, 190°] 的设置，可以在 -10 到 10 度之间或 170 到 190 度之间检测到该零件。如果您的零件可以定向为规则方向，或者上下颠倒且角度仅有细微变化，但从不介于两者之间，则这些类型的设置特别有用。
比例 | 指定大约为 1 的正态分布差值，由此得出扰动比例因子（如果设置为 0%，则不使用）。 例如，缩放设为 100%，会提供尺寸为原始图像一半到原始图像两倍的图像。
原始 = | 可能扰动 = |  |  |
宽高比 | 指定大约为 1 的正态分布差值，由此得出扰动宽高比因子（如果设置为 0%，则不使用）。
剪切 | 指定大约为 1 的正态分布差值，由此得出扰动剪切因子（如果设置为 0%，则不使用）。
翻转 | 指定在水平、垂直方向或双向采样期间是否随机翻转图像。该功能对于对象或表面会显示相应对称性的应用很有帮助。 此设置有助于大幅增加训练数据的数量。
水平 |
垂直 |
两者 |
亮度 | 指定大约为 1 的正态分布差值，由此得出扰动亮度因子（如果设置为 0%，则不使用）。
对比度 | 指定大约为 1 的正态分布差值，由此得出扰动对比度因子（如果设置为 0%，则不使用）。
反转对比度 | 指定是否随机反转对比度以模拟训练样本的对比度反转。