# 检查织物 - 步骤

Note: 有关设置工具的具体步骤的详细信息，请参阅使用红色分析工具主题。

1. 添加用于织物教程的图像。
2. 单击剪刀图标对图像进行分割。

3. 将图像标注为良好或不良，具体取决于它们是否显示异常。

   Note: 您可以使用视图浏览器中的标签视图选项来简化该过程。
4. 单击训练按钮。
5. 训练后，审核结果。
6. 展开数据库概述，在交互式分数图表中，降低绿色阈值滑块，您可以看到系统更容易对靠近边界的良好图像作出响应。
7. 右键单击图像，然后从菜单中选择编辑遮蔽并使用编辑遮蔽工具栏，使用添加边框选项为图像边框添加遮蔽。
8. 在编辑遮蔽工具栏中，按应用按钮并将边框遮蔽应用于数据库中的所有图像。
9. 重新处理图像并查看结果。
10. 在第二个不良图像的极偏区域中可能仍然存在响应。
11. 转到扰动工具参数并将剪切和宽高比更改为 5% 并重新训练。
12. 训练后，这些响应应该减少。