# 检测表盘 - 步骤

Note: 有关设置工具的具体步骤的详细信息，请参阅使用蓝色定位工具和使用红色分析工具主题。

1. 添加用于表盘教程的图像。
2. 添加蓝色定位工具。
3. 通过调整蓝色定位工具的 ROI 来分割图像以包围表盘。
4. 将特征尺寸参数设置为 100。
5. 选择至少两个特征（例如“B”下的中心和孔），并在至少 3 个图像中选择标注特征。
6. 将旋转扰动参数间隔更改为 [0,360]，通过在训练阶段添加一些旋转，来补偿表盘方向的变化。
7. 训练系统并审查结果。
8. 手动标注未正确找到特征的任何图像。
9. 如果必须手动标注新图像，请重新训练系统并再次查看结果。
10. 在其中一个图像中，选择两个标注特征，右键单击视图并从菜单中选择创建模型，然后创建名为“dial”的模型。
11. 重新处理图像并确保正确找到模型。
12. 添加红色分析工具，并配置 ROI 设置以使用“dial”模型，并将 ROI 的大小设置为 1850 x 1850。
13. 对所有图像进行分割并确认数据库中的图像已正确分割。
14. 将所有图像标注为良好，然后使用显示筛选条件将文件名中包含单词“bad”的图像标记为不良。
15. 创建一个遮罩来隐藏背景、表面上的小圆圈和半月形状。
16. 在图像显示区域中，右键单击并从菜单中选择编辑遮蔽。

    1. 选择圆圈工具，从表盘中心为圆心，沿边缘外侧画圈。

    2. 绘制圆形遮罩后，按反转按钮使遮罩覆盖圆圈的外侧。

    3. 选择圆圈工具并将圆形遮罩应用于图像中的其他圆形特征。

    4. 选择魔术棒工具，然后按住 Shift 键，将魔术棒拖动到形状上以进行填充。

    5. 使用所有遮蔽后，按应用按钮，这将启动“应用遮蔽”对话框，允许您将遮蔽应用于所有图像。

    6. 按关闭按钮来关闭编辑遮蔽对话框。现在遮蔽应该已应用于所有图像。

17. 训练工具并查看结果，确认工具正确标记了缺陷。如果您必须调整与训练相关的任何参数，或者您必须重新标注图像，则需要重新训练工具并重新验证结果。