# Step 5: Compose the Adjustment Transform

This step composes the transformation computed in Step 2 with the user-supplied adjustment transformation.

Inputs:

- CalibratedOriginX()

- CalibratedOriginY

- CalibratedOriginSpace()

- CalibratedXAxisRotation()

- CalibratedXAxisRotationSpace()

- SwapCalibratedHandedness()

Outputs:

- GetComputedUncalibratedFromCalibratedTransform()

- GetOutputImageRootFromCalibratedTransform()

- GetInfoStrings()