# 실행 모드(홈)

실행 중인 AlignSight 장치를 모니터할 수 있습니다.

번호 | 요소 | 설명
--- | --- | ---
1 | 홈 버튼 | 홈 화면을 엽니다.
2 | 셋업 탐색 창 | AlignSight 장치를 연결합니다.
3 | 종료 버튼 | AlignSight 소프트웨어를 닫습니다.
4 | 정보 막대 | 현재 사용 중인 레시피와 센서를 표시합니다.
5 | 영상 뷰어 컨트롤 | 영상을 확대 또는 축소하거나 화면에 맞출 수 있습니다.
6 | 라이브 모드 토글 | 카메라 렌즈와 보이는 영역을 조정할 때 사용할 실시간 영상을 표시합니다.
7 | 영상 회전 컨트롤 | 영상을 시계 방향 또는 반시계 방향으로 90도 회전합니다.
8 | 영상 저장 버튼 | 영상을 저장합니다.
9 | 언어 선택 | AlignSight 사용자 인터페이스에서 사용할 언어를 선택합니다.
10 | 액세스 컨트롤 | AlignSight에 관리자 또는 사용자로 로그인할 수 있습니다. 로그아웃한 뒤에도 모니터 사용자로 AlignSight 소프트웨어 사용은 가능합니다.
11 | 도움말 | AlignSight 설명서를 엽니다.
12 | 카메라 영상 보기 | 카메라의 영상 이미지를 표시합니다.
13 | 메시지 창 | 센서의 로그를 표시합니다.
14 | 캘리브레이션 품질 표시기 | 센서 카메라의 캘리브레이션 품질을 표시합니다.
15 | 상태 막대 | 사용자, 버전, 날짜 및 시간 정보를 표시합니다.
16 | 체커보드 캘리브레이션 | 렌즈 왜곡 오류를 제거하기 위해 체커보드 캘리브레이션을 구성합니다.
17 | 레시피 | 레시피를 만들고, 편집하고, 삭제합니다.

Note:

시스템에서 카메라 두 대를 사용하는 경우, 다음 컨트롤은 흰색 프레임이 표시된 선택한 카메라에만 적용됩니다.

- 영상 보기 컨트롤
- 라이브 모드 토글
- 영상 회전 컨트롤
- 영상 저장 버튼