# 밝기 조정

1. 먼저버튼을 클릭하여 영상 촬상을 트리거하고 노출 설정을 자동으로 결정합니다.

   이버튼을 누르면 노출 시간이 자동으로 조정되어 최상의 영상을 얻을 수 있습니다. 이와 함께 노출(ms) 텍스트 상자에 고정 값을 입력하여 영상 취득을 위한 노출 시간(밀리초 단위)을 설정할 수 있습니다.

2. 필요한 경우 조명 제어 1 텍스트 상자를 사용하여 LED 조명의 밝기를 조정하십시오.

   Note: 조명 사용 활성화 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 조명 사용 활성화 확인란을 선택 취소하면 조명 제어 1 옵션이 사용불가 상태가 됩니다. 카메라의 LED 조명이 꺼지고, 카메라는 주변(실내) 조명에 의존합니다.

Note: AlignSight는 카메라당 노출 설정 2개만 지원합니다. 특징 1 + 3과 특징 2 + 4는 동일한 셋팅을 공유합니다.