# 센서 삭제

센서를 삭제하려면 해당 센서에서 카메라를 모두 제거해야 합니다. 센서에서 카메라를 제거하면 AlignSight에서 해당 카메라의 레시피 파일을 삭제합니다. 레시피 파일을 백업하려면 메시지가 나타날 때 예를 클릭하십시오. 자세한 내용은 센서 백업을 참조하십시오.

카메라를 제거하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 네트워크에 센서가 여러 개 있는 경우, 센서 드롭다운에서 삭제할 센서를 선택합니다.

2. 네트워크에 센서가 한 개인 경우 3단계로 넘어갑니다.

3. 셋팅 탭의 카메라 표에서 센서 카메라를 선택하여 를 활성화합니다.

4. 이제 버튼을 클릭하여 해당 카메라를 제거합니다.
5. 센서에 카메라를 두 개 추가했다면 3 - 4단계를 반복하여 카메라를 제거합니다.
6. 이제버튼을 클릭합니다. 센서가 삭제되었습니다.

Note:

- 카메라만 제거해서는 센서를 삭제할 수 없습니다. 센서를 삭제하려면버튼을 클릭해야 합니다.
- 센서를 삭제하기 위해버튼을 누르기 전에 새 카메라를 추가하면 AlignSight 장치는 새 카메라의 센서에서 학습되지 않은 레시피 파일을 생성합니다.