# センサの削除

センサを削除するには、そのセンサからすべてのカメラを削除する必要があります。センサからカメラを削除すると、AlignSight によってカメラからレシピファイルが削除されます。レシピファイルをバックアップするには、ポップアップ表示で [はい] をクリックします。詳細については、1 ページの「センサのバックアップ」を参照してください。

カメラを削除するには、以下のステップを実行します。

1. ネットワークにセンサが複数ある場合は、削除するセンサを [センサ] ドロップダウンから選択します。

2. ネットワークにセンサが 1 つしかない場合は、ステップ 3 に進みます。

3. [設定] タブの [カメラ] テーブルにてセンサカメラを選択すると、が有効になります。

4. ここをクリックしてカメラを削除します。
5. センサにカメラを 2 つある場合は、ステップ 3 ～ 4 を繰り返してカメラを削除します。
6. ここをクリックします。センサを削除できました。

Note:

- カメラを削除するだけでは、センサは削除されません。センサを削除するには、をクリックする必要があります。
- 新しいカメラを追加してから、をクリックしてセンサを削除すると、AlignSight によって、新しいカメラのセンサから未登録のレシピファイルが作成されます。